|  |
| --- |
| 扬州市中心血站高压设备等安全预防性检测服务采购项目询价单YZRXXJ-2019053号 |
|           （供应商）：扬州仁信工程管理有限公司受扬州市中心血站的委托，要采购如下服务，请按下表格式报价并请注意如下事项：1、所有报价均为人民币。2、报价请于2019年7月4日下午15：00前密封并加盖供应商单位的公章送至扬州仁信工程管理有限公司（扬州市广陵区联谊路与开发东路交叉口东南角，苏高新名泽园南门10号商务楼二楼东202室），逾期或未予以密封或加盖供应商单位的公章的将不予接收。3、请将表格内的所有应填写的项目填全，否则以废单处理。4、供应商如不按要求履行合同的，3年内不得进入扬州市政府采购市场，并根据《政府采购法》的规定予以处罚。5、扬州仁信工程管理有限公司联系人：李清雯 13092036576；0514-82101606。 |
| 报价表                   单位：元 |
| 服务要求 | （1）根据国家安全用电标准对扬州市中心血站高压设备进行安全预防性检测，检测范围包括但不限于对血站内高压设备（2台500kva，）安全预防性检测：变压器测试、10台高压柜测试、2根高压电缆测试、成套高压柜配电柜开关测试、成套高压柜配电柜组避雷器测试；高压日常工具检测;接地网测试；低压出线柜测试、高低压母线连接点检查等。成交供应商负责提供检测作业人员安全设备、个人防护用品、机械设备、技术服务等，同时为现场施工人员购买相应保险，若成交供应商派驻施工作业人员在施工过程中出现意外，由成交供应商承担所有责任，采购人不承担任何责任。如成交供应商原因导致采购人人员、财产或其他第三方人身及财产的损失，成交供应商应承担赔偿责任。（2）成交供应商应在检测前5日内到达现场查看实际情况，制定检查步骤、计划等供采购人审核、确定；检测完毕后10个工作日内完成合格的书面报告和测试报告；检测未按照计划方案实施或未达到采购人关于高压设备安全预防性和国家安全用电标准相关要求的，每有一次，采购人有权按照1000元/次标准扣减检测服务费。检测中若发现问题及时修复，修复人工费用应包含在报价费用内，修复所需材料采购人提供。（3）付款方式：收到符合国家供电部门要求的合格检测报告和用电器具检测合格证，成交供应商提供服务的有效发票，采购人支付相应的合同款。 |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 总报价(元) |
| 1 | 高压设备等安全预防性检测服务 | 成套高压系统设备和安全工具等检测 | 1 |  项 |   |
| 合计 | ￥：     大写： |
| 供应商名称：（盖章） |   |
| 联系人： | 　电话号码： |
|   | 　年   月  日 |
| 报价要求 |
| 1、供应商参加政府采购活动应当具备的条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有本项目实施能力的企业。2、报价具体事项：请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。报价中含：服务费-代理服务费（1000元）-售后服务-税金等费用。3、参加本项目招标的供应商，在投标时须提供营业执照（复印件）、电力设施许可证四级及以上资质(复印件加盖供应商公章)、安全生产许可证(复印件加盖供应商公章)、法定代表人授权书（原件）和被授权人身份证（复印件），所有投标材料需提供一份正本两份副本，所有复印件加盖投标单位公章，未按要求提供材料或提供材料不全将不进入报价的评审。4、报价供应商不得涂改询价单所有内容，否则当废标处理。本次招标预算价为2.00万元，超过预算价为无效报价。5、本次询价工作内容应按照财政部等有关部门的相关规定执行。6、按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商，若最低报价为相同的报价，可进行二次报价。7、采购单位联系人：姚老师，联系电话：0514-87959926。8、其他注意事项：本项目仅接受当面递交投标书，不接受邮寄方式递交报价书。投标保证金：肆佰元（开标现场以现金方式缴纳，现场查验，信封装好并注明单位名称）。9、本询价单提供及公告期限：自询价公告在“扬州市中心血站网”发布之日起5个工作日。询价单在“扬州市中心血站网”上自行查阅，售价300元，报名时缴纳，售后不退，供应商如确定参加询价，请如实填写《供应商参加询价确认函》，打印后加盖公章，扫描或拍照发送至邮箱（地址：yzrxgcgl@163.com）,报名接收（周日及法定节假日除外）截止时间：2019年7月2日中午12:00。《供应商参加询价确认函》原件请带至开标现场交代理公司工作人员。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市中心血站网”发布的信息或变更公告。10、服务周期：服务周期为一年，如检测项目没有变化可以续签一年，续签不得超过2次。 |